ST-6680CA-DC日标直流充电桩(机)综合测试仪
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关键词:日标直流充电桩(机)综合测试仪ST-9980CA-DC
所属分类:充电桩测试；运维现场测试
产品描述：
便携式日标直流充电桩(机)现场测试仪ST-9980CA-DC,是一款专门用于日标电动汽车直流充电桩的检测装置，主要应用于日标直流充电桩产品调试及功能验证，基于日标协议CHAdeMO开发，能广泛应用于充电设施制造商、电力部门、各级计量单位对日标电动汽车直流充电桩进行前期研发调试、出厂测试、及非车载充电机购买方进行现场验收测试。CHAdeMO是日本日产及三菱汽车等支持的插座，CHAdeMO从日语翻译过来意思是“充电时间短如茶歇”，这种直流快充插座可以提供最大充电容量，充电效率高。 
参照日标协议CHAdeMO开发，按标准每100ms发送通讯报文;主要应用于日标直流充电桩产品调试及功能验证。
(选配)测试仪内置无线WiFi功能，上位机可通过连接设备WiFi进行远程无线测试:可选配多通道高精度高速波形采集模块，可采集充电电压电流、导引信号等，满足设备互操测试需要。
内置有电池电压模拟装置，可满足对充电机绝缘测试，测试电压接入范国广(选配高压反接功能)，满足充电桩启动电压的仿真功能。
标准的日标电动汽车传导充电用直流充电车辆插座;带专用校准端子，可使用多种方法进行检定;配备大功率输出负载接口，方使连接负载设备。车辆控制导引电路模拟功能，真实模拟车辆充电过程。 
 
	品名
	CHAdeMO EVSE Analyzer /Simulator

	型号
	ST-9980CA-DC

	枪座数量
	1个(DC 600V200A)

	检测对象
	日标直流充电桩(机)

	电压/电流采样
	+0.5%RD(200V≤U≤1000V)/士0.5%RD(10A≤I≤300A)

	工作电源
	100-240VAC,50-60Hz:35w

	通信接口
	RJ45WiFiRS-232

	负载功率
	无内置负载(可外接负载设备≤200A)

	产品尺寸
	L561*W455*H265mm;

	显示方式
	10.1寸触摸屏

	是否带上位机软件
	是

	使用环境
	工作温度:-20C-50C

	
	存储温度:-30C~70C

	
	相对湿度: <90%Rh(10C至30C); s75%Rh(30C至40C); 45%Rh (40至50C)

	参考标准
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