Saiter便携式交流充电桩(机)测试仪ST-6680EA-AC，是一款专门用于电动汽车欧标交流充电桩(机)的现场第三方检测装置，应用于电动汽车非车载传导式充电机产品现场测试及产品验收功能验证，适用于交流充电桩生产厂家研发、第三方检测机构现场验收/巡检，及交流充电桩购买方、检测单位等进行现场验收测试;其具备的实用功能避免了采用电动汽车实车作为检测装置带来的测试使用不方便测试内容不全面等问题，同时可避免充电桩故障而导致测试车辆损坏。
参考标准：
IEC-61851-1-2017，IEC-61851-22-2002；
[bookmark: _GoBack]功能特点：
通讯方式：配备 LAN、WiFi、RS-232等多种通讯方式；
坚固耐用：箱体为拉杆式防护箱，整体防水、抗压、防震、防腐蚀，经久耐用。闭合状态防水防尘等级为IP67，箱体带拉杆及轮子，方便随时移动，适合户外使用；
测试功能：测试仪可实现PP、CP、PE通断模拟，真实模拟充电过程和各种故障，具备有无S2开关两种车辆状态模拟功能，车辆端R2、R3电阻值可调；
数据采集：实时电压、电流采集，充电桩参数显示；
选配功能：内置电池，解决了在现场没有外部供电而无法工作的问题；可配备GPS接收模块、温湿度模块，具有对时功能和精密准确的计时功能等；可配备计量模块，内置精度±0.05%。
 
	品名
	Type2 EV Charger Tester

	型号
	ST-6680EA-AC

	检测对象
	欧标交流充电桩

	枪座数量
	1个（AC 415V 32A选配63A）

	采样精度
	标配
	±0.5%RD(30V≤U≤400V)
±0.5%RD(10A≤I≤100A)

	
	选配
	±0.05%RD（10V≤U≤1000V）
±0.05%RD（1A≤I≤250A）
电能计量0.05级

	供电电源
	100-240V AC,50Hz ; 35w

	通信接口
	支持LAN、RS232、WiFi

	负载功率
	无内置负载（可外接负载设备≤32A）

	是否带上位机软件
	是

	工作温度
	-20℃ ~ 50℃

	存储温度
	-30℃ ~ 70℃

	相对湿度
	≤90% Rh（10℃ 至 30℃）；
≤75% Rh（30℃ 至 40℃）；
≤45% Rh（40℃ 至 50℃）；

	面板香蕉插座信号
	L1、L2、L3、N、PP、CP、PE、R2、R3

	显示方式
	10.1寸触摸屏

	产品尺寸
	L561 * W455 * H265 mm；

	产品重量
	≈20kg


 


