特点：
· GB/EA/UA/CA接口· 远程无线操作· 自动生成报告· 专业售后维修
· 协议一致性/互操作性· 选配录波模块
关键词:欧标交流充电桩(机)综合测试仪ST-9980EA-AC
所属分类:充电桩测试；运维现场测试
[bookmark: _GoBack] Saiter便携式直流充电桩测试仪ST-6680EA-DC，是一款专门用于欧标电动汽车直流充电桩检测装置主要应用于电动汽车非车载传导式充电机产品现场测试及产品验收功能验证，适用于直流充电桩生产厂家研发、第三方检测机构现场验收,巡检，及直流充电桩购买方、检测单位等进行现场验收测试: 其具备的实用功能避免了采用电动汽车实车作为检测装置带来的测试使用不方便、测试内容不全面等问题，同时可避免充电桩故障而导致测试车辆损坏。
 参考标准：
IEC-61851-1-2017、DIN SPEC 70121-2012、ISO 15118-2 2019、IEC-61851-23-2014。
功能特点：
配备接口：配备CCS2（DC1000V 300A）标准的直流电动汽车传导充电车辆插座，插座定义满足IEC 62196-3标准要求；预备大功率输出负载接口，方便连接电阻负载，电子负载或回馈负载等；
负载连接：配备大功率输出负载枪座(≤300A)；
坚固耐用：移动拉杆式防护箱，整体防水、抗压、防震、防腐蚀。闭合状态防水防尘等级为IP67，适合户外使用；
测试内容：累积多项测试用例（TEST CASE）；
通讯方式：配备 LAN、RS232、WiFi等多种通讯方式；
数据采集：实时电压、电流采集，充电桩参数显示；
 
	品名
	CCS2 EV Charger Tester

	型号
	ST-6680EA-DC

	枪座数量
	CCS2：DC 1000V 300A；

	采样精度
	标配
	±0.5%FS（200V≤U≤1000V）
±0.5%FS（10A≤I≤300A）

	
	选配
	±0.05%RD（200V≤U≤1000V）
±0.05%RD（10A≤I≤300A）
电能计量0.05级

	检测对象
	CCS2充电桩

	供电电源
	100-240V AC,50Hz/60Hz ;100W

	通信接口
	支持LAN、RS232、WiFi

	外扩负载
	≤300A

	是否带上位机软件
	是

	工作温度
	-20℃ ~ 50℃

	存储温度
	-30℃ ~ 70℃

	相对湿度
	≤90% Rh（10℃ 至 30℃）；
≤75% Rh（30℃ 至 40℃）；
≤45% Rh（40℃ 至 50℃）；

	面板香蕉插座信号
	DC+、DC-、CP、PE、PP

	模拟故障开关
	CP断线、CP接地、DC±断开、PE断针

	产品尺寸
	L561 * W455 * H265 mm；

	           产品重量
	≈25kg




