ST-6680UA-AC

· GB/EA/UA/CA接口
· 远程无线操作
· 自动生成报告
· 专业售后维修
· 协议一致性/互操作性
· 选配录波模块
关键词:美标交流充电桩(机)综合测试仪ST-9980UA-AC
所属分类:充电桩测试；运维现场测试
产品描述：aiter便携式交流充电桩测试仪ST-6680UA-AC是一款具有互操作性测试，且专门用于电动汽车美标交流充电桩(机)的现场第三方检测装置。主要可广泛应用于交流充电设施制造商研发、电力部门及第三方检测机构等对电动汽车交流充电桩，进行前期研发调试，出厂测试，现场检测及巡检，及交流充电桩购买方、检测单位等进行现场验收测试。避免采用电动汽车实车作为检测装置带来的测试使用不方便、测试内容不全面等问题，同时可避免充电桩故障导致测试车辆损坏。
参考标准：
严格参照SAEJ1772-2017 标准，符合电动汽车充电系统和连接器里通用的物理、电器、通讯协议和性能要求开发；
功能特点：
通讯方式：配备 LAN、RS232、WiFi等多种通讯方式；
负载连接：配备输出负载枪座(≤50A)；
坚固耐用：移动拉杆式防护箱，整体防雨、抗压、防震、防腐蚀，适合户外使用；
测试功能：通信协议一致性测试、计量检定（选配）、互操作性规范测试（选配）；
数据采集：实时电压、电流采集，充电桩参数显示；
选配功能：内置电池，解决了在现场没有外部供电而无法工作的问题；
可配备GPS接收模块、温湿度模块，具有对时功能和精密准确的计时功能等；
可配备计量模块，内置精度±0.05%。
 
	品名
	交流充电桩(机)综合测试仪

	型号
	ST-6680UA-AC

	枪座数量
	1个 （AC 240V 50A）

	检测对象
	美标交流充电桩

	采样精度
	标配
	±0.5%FS（30V≤U≤300V）
±0.5%FS（1A≤I≤80A）

	
	选配
	±0.05%RD（30V≤U≤300V）
±0.05%RD（0.1A≤I≤80A）
电能计量0.05级

	供电方式
	100-240V AC(出口选配85-305V AC),50/60Hz,35W（可内置电池）

	通信接口
	支持LAN、RS232、Wi-Fi

	尺寸
	无内置负载（可外接负载设备≤50A）

	显示方式
	10.1寸触摸屏

	是否带上位机软件
	是

	使用环境
	工作温度:-20℃ ~ 50℃

	
	存储温度:-30℃ ~ 70℃

	
	≤90% Rh（10℃ 至30℃）；
≤75% Rh（30℃ 至 40℃）；
≤45% Rh（40℃至 50℃）

	信号采集接口
	L1、N、PE、CP、CS

	参考标准
	SAEJ1772-2017、IEC-61851-1-2017

	产品重量
	≈20kg
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