[bookmark: _GoBack]ST-6680UA-DC美标直流充电桩(机)综合测试仪
· GB/EA/UA/CA接口
· 远程无线操作
· 自动生成报告
· 专业售后维修
· 协议一致性/互操作性
· 选配录波模块
关键词:美标直流充电桩(机)综合测试仪ST-9980UA-DC
所属分类:充电桩测试；运维现场测试
产品描述：
便携式美标直流充电桩(机)现场测试仪ST-9980UA-DC，是一款具有互操作性测试的设备。主要可广泛应用于直流充电设施制造商研发、电力部门及第三方检测机构等对电动汽车直流充电桩，进行前期研发调试，出厂测试，现场检测及巡检及交流充电桩购买方、检测单位等进行现场验收测试。避免电动汽车实车作为检测装置，带来的测试使用不方便、测试内容不全面等问题，同时可避免充电桩故障导致测试车辆损坏。 
严格参照SAEJ1772-2017 标准，符合电动汽车充电系统和连接器里通用的物理、电器、通讯协议和性能要求开发。(选配)测试仪内置无线WiFi功能，上位机可通过连接设备WiFi进行远程无线测试，可选配多通道高精度高速波形采集模块，采集充电电压、电流、导引信号等，满足设备互操测试需要。车辆控制导引电路模拟功能，真实模拟车辆充电过程，支持电电压、电流、功率、状态显示，充电时序图显示;支持EVCC参数设置、EVSE参数显示、报文周期设置。
标准的美标电动汽车传导充电用直流充电车辆插座，带专用校准端子，可使用多种方法进行检定:配备大功率输出负载接口，方便连接电阻负载、电子负载和回馈负载等。

 

 
	品名
	CCS EVSE Analyzer /Simulator

	型号
	ST-9980UA-DC

	枪座数量
	1个(DC 1000V300A )

	检测对象
	美标直流充电桩(机)

	电压/电流采样
	+0.5%RD(200V≤U≤1000V土0.5%RD(10ASIS300A)

	工作电源
	100-240VAC,50Hz;35w

	通信接口
	RS232*2/RJ45WWiFi

	负载功率
	无内置负载(可外接负载设备≤300A)

	产品尺寸
	L561*W455*H265 mm;

	显示方式
	10.1寸触摸屏

	是否带上位机软件
	是

	使用环境
	工作温度:-20C-50C

	
	存储温度:-30C-70C

	
	相对湿度: 90%Rh(10C至30C); s75%Rh(30C至40C);45%Rh (40至50C)

	参考标准
	

	
	IEC-61851-1-2017、SAEJ1772-2017



