ST-9980A+Pro
Saiter使携式直流充电桩(机)综合测试仪ST-9980A+Pro，是一款具有互操作性测试，且专门用于电动汽车直流充电桩的现场第三方检测设备。主要可广泛应用于直流充电设施制造商研发、电力部门及第三方检测机构等对电动汽车直流充电桩，进行前期研发调试、出厂测试、现场检测及巡检、及直流充电桩购买方、检测单位等进行现场验收测试。避免采用电动汽车实车作为检测装置带来的测试使用不方便，测试内容不全面等问题，同时可避免充电桩故障导致测试车辆损坏。
 参考标准：
GB/T 20234.1-2023、GB/T 20234.3-2023、GB/T 18487.1-2023（附录B）、GB/T18487.5-2024、GB/T 27930-2023、GB/T27930.2-2024、GB/T34658-2025(A类系统）(选配）、GB/T34658-2025（C类系统）(选配）、GB/T34657.1-2025（A类系统）(选配）、GB/T34657.1-2025（C类系统）(选配）、JJG1192-2023（选配）、JJG 1149-2022（选配）、GB/T 44993。
功能特点：
全标通配：配备GB标准的直流电动汽车传导充电车辆插座；
仿真充电：车辆控制导引电路模拟功能，真实模拟车辆充电过程；
多参采集：移动拉杆式防护箱，整体防水、抗压、防震、防腐蚀。闭合状态防水防尘等级为IP67，适合户外使用；
[bookmark: _GoBack]测试功能：具备手动操作界面，可控制各开关信号通断，可导出测试报文，带报文解析功能，可用于充电桩工作状态分析及与异常故障诊断；
短路预检：充电前执行短路安全测试，提前排查线路异常风险，有效避免短路隐患，提升充电过程安全性与可靠性；
	品名
	直流充电桩（机）综合测试仪

	型号
	ST-9980A+ Pro

	枪座数量
	2个

	枪座规格
	DC1000V 250A

	枪座标准
	GB

	检测对象
	直流充电桩

	电压/电流采样精度
	标配
	±0.5%FS（10V≤U≤1000V）
±0.5%FS（1A≤I≤250A）

	 
	选配
（电能计量0.05级）
	±0.05%RD（10V≤U≤1000V）
±0.05%RD（1A≤I≤250A）

	导引电路等效电阻
	50Ω-11kΩ（标准）(步进1Ω)

	绝缘故障模拟电阻
	10kΩ-2MΩ（标准）(步进1KΩ)

	充电参数模拟功能
	PE断线控制开关、DC±断线控制开关、CC1/CC2断线控制开关、S±断线控制开关、S2/S3开关控制、DC±短路模拟、电池反接模拟

	供电电源
	100-240VAC,50Hz/60Hz;150W

	通信接口
	支持LAN*1、RS232*2、WiFi*1

	负载功率
	无内置负载（可外接负载设备≤250A）

	显示方式
	10.1寸触摸屏

	是否带上位机软件
	是

	使用环境
	工作温度：-20℃~50℃

	 
	存储温度：-30℃~70℃

	 
	相对湿度：
≤90%Rh（10℃至30℃）；
≤75%Rh（30℃至40℃）；
≤45%Rh（40℃至50℃）；

	产品尺寸
	L561*W455*H265mm（带军绿色拉杆外箱)

	产品重量
	≈25kg

	选配功能
	录波模块，具备互操作性规范测试；
计量模块，内置精度±0.05%，可配备GPS接收模块、温湿度模块，对时功能和精密准确的计时功能等。
内置可拆卸电池，解决了在现场没有外部供电而无法工作的问题；


一键启停：设备搭载一键开关机功能，操作简洁直观，可快速完成开机与关机指令，大幅提升使用与运维效率；
安卓智控：采用成熟安卓操作平台，界面友好易上手，扩展性强，支持丰富应用适配，日常操作与功能设置更便捷流畅；
坚固防护：采用移动拉杆式防护箱设计，整机具备防水、抗压、防震、防腐蚀特性，闭合状态达 IP67 防水防尘等级，可适应户外复杂作业环境。

