国欧美直流充电桩(机)研发测试系统AST-9000系列
 GB/EA/UA/CA接口
· 远程无线操作
· 自动生成报告
· 专业售后维修
· 协议一致性/互操作性
· 选配录波模块
关键词:国欧美直流充电桩(机)研发测试系统AST9000系列
所属分类:充电桩测试；实验室测试
产品描述：
[bookmark: _GoBack]AST9000是一款专门用于电动汽车非车载充电机高集成综合测试系统，主要应用于直流充电桩产品调试及功能验证，基于国标协议GBT 27930-2015，NB/T33008.1-2018等开发，基于欧标协议IEC61851-1开发，基于美标协议SAE J1772-2017开发。适用于非车载充电机生产厂家，可广泛应用于充电设施制造商、电力部门、各级计量单位对电动汽车直流充电桩，进行前期研发调试，出厂测试等。充电机试验系统主要包括AST9000测试系统、程控电阻负载、程控交流源、配置系统软件等。
 内置有电池电压模拟装置，范围DC OV-1100V，客户可根据实际需求设置，满足充电桩启动电压的仿真功能;
具备车辆控制导引电路模拟功能，模拟BMS与充电机的通信，辨识握手、参数配置、充电阶段、充电结束各阶段报文;
带有电动汽车车辆充电仿真电路，具备绝缘故障模拟功能，可进行绝缘监测功能;
集成了充电接口模拟器、电池电压模拟器、BMS通讯模拟、CAN报文采集模块、嵌入式控制器等设备，完全模拟了电动汽车充电回路，实现插枪即可测试，避免之前多设备连线复杂的状况:
带有功率分析仪等仪器设备采集，准确记录测试数据上位机操作简单，带报文解析功能，可导出测试报文用于充电桩工作状态分析及与异常故障诊断;
系统软件实现了控制操作，可对所以仪器设备实行通讯操作，实现自动测试，测试完成可输出测试报告，记录测试数据。

	品名
	国欧美直流充电桩(机)研发测试系统AST9000系列

	GB/T 18487.1-2015
	电动汽车传导充电系统第1部分:通用要求

	GB/T27930-2015
	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议

	GB/T 34657.1-2017
	电动汽车传导充电互操作性测试规范

	GB/T34658-2017
	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试

	NBT33008.1-2018
	电动汽车充电设备检验试验规范第1部分:非车载充电机

	JJG1149-2022
	电动汽车非车载充电机

	EC61851-1
	Exigences generales

	IEC61851-23
	DC electric vehice charging station

	SAEJ1772-2017
	SAE Electric Vehicle and Plug in Hybrid Electric Vehicle Conductive Charge Coupler


 
 


