欧标直流充电桩(机)大功率综合测试仪ST-9980EA-HPC
关键词:
欧标直流充电桩(机)大功率综合测试仪ST-9980EA-HPC
所属分类:运维现场测试；实验室测试；充电桩测试
欧标直流充电桩测试仪ST-9980EA-HPC，是一款专门用于欧标电动汽车直流充电桩检测装置，主要应用于电动汽车非车载传导式充电机产品现场测试及产品验收功能验证，适用于直流充电桩生产厂家研发、第三方检测机构现场验收/巡，及直流充电桩购买方、检测单位等进行现场验收测试;其具备的实用功能避免了采用电动汽车实车作为检测装置带来的测试使用不方便、测试内容不全面等问题，同时可避免充电桩故障而导致测试车辆损坏。
便携式拉杆箱设计、体积小、重量轻，方便外出携带，且电气防护等级高;
配有满足CCS2电动汽车传导充电用直流充电车辆插座1个(DC1000V500A) ;
严格执行ISO15118，DIN SPEC70121充电通讯协议标准，满足标准充电时序测试需求;
10.1寸带触摸屏界面，对充电桩的充电电压、充电电流、CP状态等信息实时监测显示
设备配备上位机软件，可通上位机软件设置充电参数以及充电状态显示，软件可实时输出当前充电报文数据;
多通道高精度高速波形采集模块，可采集充电电压、电流、导引信号等，满足设备互操测试需求;(选配)车辆控制导引电路模拟功能，真实模拟车辆充电过程设备面板上带专用校准端子，可使用多种方法对充电信号进行检定;
支持EVCC参数设置、EVSE参数显示等充电参数的显示与设置;
支持充电电压、电流、功率、状态显示，充电时序图显示、充电波形图显示; (选配)
测试仪内置无线WiFi功能，上位机可通过连接设备WViFi进行远程无线测试;(选配)
内置HomePlugGreenPHY数据监听模块，支持提供HomePlugGreenPHY数据包采集/保存，支持用户对充电底层数据分析;(选配) 
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