国欧美交流充电桩综合测试仪 ST-HCAC-GB/UA/EA
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· 专业售后维修
· 协议一致性/互操作性
· 选配录波模块
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所属分类:充电桩测试；运维现场测试；实验室测试
便携式三合一交流充电桩测试仪ST-HCAC-GB/UA/EA，是一款融合了国标、美标、欧标测试功能于一身的强大检测设备，具有国标、美标、欧标互操作性规范测试功能。可单独控制线路通断，并能承载大电流满足实验室测试的需要，主要可广泛应用于交流充电设施制造商研发、电力部门及第三方检测机构等对电动汽车交流充电桩，进行前期研发调试、出厂测过，及交流充电桩购买方、检测单位等进行实验室测试。
 配备 Rs232连接电脑设备，为符合实验室测试标准，整体架构稳定，抗千扰能力强。配有桩端信号引出端子如电压、导引信号，硬件同步信号等，可接入其他测试仪器对桩端信号测试及测试查验。
可选配0.05级计量检定功能，国标交流充电桩可完成JJG1148-2022。。内置多通道录波模块可采集充电电压、电流、充电信号，方便观察时序可根据需求选配WIFI。
充电控制导引测试装置，温度等数值实时采集;车辆控制导引电路模拟功能，真实模拟车辆充电过程，电阻调节范围广，可灵活调整。支持充电电压、电流、功率、状态和充电时序图显示。
配备标准的国标、欧标、美标电动汽车传导充电用的交流充电车辆插座;带专用校准端子，可使用多种方法进行检定;预备大功率输出负载接口，方便连接电阻负载、电子负载、电池负载和回馈负载等。
内置电能采集模块，量程100A，实现电压、电流等数据采集。L1、L2、L3、N、PE、CP、CCPP等4mm标准安全接口，可实现各路参数当前状态的信号采集功能。
可满足实验室测试需要，方便置于实验室机柜，在完成测试的同时合理占用空间。外形美观，上位机交互界面功能齐全，能方便快捷的满足测试人员对充电桩进行一系列测试操作。




